Wasseruntersuchung: HolsingVital GmbH, Brunnenallee 3, 32361 Pr. Oldendorf

[bookmark: _GoBack]Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung Stand 1/7/2025

· In jeder Trinkwasser-Installation sind im Rahmen der systemischen Untersuchung am Abgang der Leitung für Trinkwasser (warm) vom Trinkwassererwärmer sowie am Wiedereintritt in den Trinkwassererwärmer (Zirkulationsleitung) Proben zu entnehmen.
· Entnahmestellen in der Peripherie - sind so zu wählen, dass jeder Steigstrang erfasst wird.
· Beprobung der Endstellen jedes Steigstranges.

	Legionellen 1x/Jahr im Januar

	Gebäude
	Entnahmestelle
	KW
	WW

	Küche
	Gemüsespülbecken
	
	x

	Brunnenhaus
	Stangerbad Hwb
	
	x

	Haus Wittekind
	Stadtwassereingang
	x
	

	
	Austritt TWE Haus Wittekind
	
	x

	
	Zirkulation Unterverteilung/Ablauf (Vorlauf)
Süd
	
	x

	
	Feuerlöschleitung
	x
	

	
	Bewegungsbad Herrendusche Hwb
	
	x

	
	Zimmer 317 Hwb EG
	
	x

	
	Zimmer 328 Hwb 1.OG
	
	X

	
	Zimmer 340 Hwb 2.OG
	
	x

	Topfit
	Herrendusche Hwb
	
	x

	Haus 4 Eichen
	TWE Zirkulation
	
	x

	
	Kaltwasser Einspeisung
	x
	

	
	WW Austritt TWE
	
	x

	
	Zirkulation TWE
	
	x

	
	Zimmer 253/ Bad Hwb
	
	x

	Haus Dummerten
	Zimmer 557 / Bad Hwb
	
	x

	
	Schwesternzimmer Küchenzeile Spülbecken
	
	x



	Mikrobiologischen und den chemisch-physikalischen Parameter
· 2x / Jahr: Januar und Juni

	Gebäude
	Entnahmestelle

	Haus Wittekind
	Feuerlöschleitung UG

	
	Zimmer
	317
	Hwb
	EG

	
	Zimmer
	328
	Hwb
	1.OG

	
	Zimmer
	340
	Hwb
	2.OG

	
	Bewegungsbad Herrendusche Hwb

	Brunnenhaus
	Stangerbad Hwb

	Küche
	Küche Gemüsespüle

	Physiotherapie
	Zimmer
	616
	
	

	Haus 4 Eichen
	Arztzimmer 430 Hwb

	
	Zimmer
	146
	Hwb
	1.OG

	
	Zimmer
	253
	Hwb
	2.OG

	
	Küche Umkleideraum Damen Hwb/UG

	Haus Dummerten
	Zimmer
	516
	Hwb
	EG

	
	Zimmer
	537
	Hwb
	1.OG

	
	Zimmer
	557
	Hwb
	2.OG

	Holsings Höh
	Zimmer
	219
	
	



